**Informacja dla mieszkańców w sprawie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej**

**zrealizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”**

**posiadających studzienkę rewizyjną zlokalizowaną na posesji**

Informujemy że **od dnia** **31 sierpnia 2015** r można rozpocząć przyłączanie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Procedura przyłączania

1. **Właściciel/ Zarządca nieruchomości wykonuje na własny koszt i własnym staraniem przyłącze kanalizacyjne**

Zaleca się postępowanie zgodnie z poniższymi minimalnymi warunkami przyłączenia

1. połączenie instalacji kanalizacyjnej z istniejącymi odgałęziami kanalizacyjnymi należy wykonywać w studzience rewizyjnej, zlokalizowanej na terenie nieruchomości,
2. połączenie należy wykonać za pomocą rury PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, przy czym zakończenie rury (od strony studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną,
3. wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm,
4. przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z odgałęziami kanalizacyjnymi,
5. spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5% do 15% (dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm),
6. minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu,
7. zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych przewodów zaleca wykonywać w studzienkach rewizyjnych,
8. instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której umiejscowiony jest kanał uliczny powinna być wyposażona w urządzenia przeciw zalewowe,
9. roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawnymi,
10. zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe (szambami)

**Rys.1 Wykonania przyłącza**

Granica nieruchomości

Kanał uliczny

Odgałęzienie

kanalizacyjne ok. 1 m

Przyłączana nieruchomość

Instalacja kanalizacyjna

Studzienka rewizyjna

1. **Właściciel/ Zarządca nieruchomości zawiadamia Spółkę Wodno-Ściekową Swarzewo pisemnie** (osobiście, pocztą, faksem) **o gotowości do odbioru przyłącza** **(**w załączeniudruk zgłoszenia )
2. odbiór przyłącza odbywa się w uzgodnionym przez strony terminie (od poniedziałku do piątku w godz. od 7-15) **w otwartym wykopie**
3. podczas odbioru Pracownicy Spółki :

- sprawdzają prawidłowość wykonania przyłącza,

- odczytują wskazania wodomierza,

- spisują protokół odbiorowy.

1. **Po dokonaniu odbioru Właściciel/ Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką Wodno-Ściekową „Swarzewo” umowy na odprowadzanie ścieków.** (wzór umowy w załączeniu)

Zgodnie z Art. 28.ust 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „*Kto bez uprzedniego zawarcia umowy (…) wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł* „

Do 31 grudnia 2015 r. przyłączenie do kanalizacji **jest bezpłatne** i nie wymaga ponoszenia kosztów za wydanie warunków technicznych przyłącza i jego odbiór techniczny.

**Wszystkie formularze dostępne są w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej:** [**www.sws-swarzewo.pl**](http://www.sws-swarzewo.pl) **w zakładce „Kanalizacja Połczyno”**

**Druki można otrzymać oraz oddać uzupełnione także u Sołtysa Wsi Połczyno**

**Informacje udzielane są telefonicznie w dni robocze od 7 do 15 pod numerem (58) 674-15-08 wew. 209 lub 695-797-791 oraz mailowo : biuro@sws-swarzewo.pl**